Disque dur — Wikipédia

Wiki Loves Monuments : photographiez un monument historique, aidez Wikipédia et gagnez !

# Disque dur

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Pour les articles homonymes, voir Disque.
Disque dur

Intérieur d'un disque dur ouvert d'IBM.

Caractéristiques
Date d'invention | 13 septembre 1956
Inventé par | Reynold Johnson

Se connecte via

- Interface PATA (IDE)
- Interface SATA
- Interface SCSI
- Interface SAS

Segmentation du marché

- Ordinateur de bureau
- Mobile
- Entreprise
- Consommateur
- Autre/divers

Fabricants courants

- Hitachi
- Samsung
- Seagate
- Toshiba
- Western Digital

Schéma d’un disque dur IDE.

Un disque dur, parfois abrégé DD, HD[1] ou HDD[2], est une mémoire de masse magnétique utilisée principalement dans les ordinateurs, mais également dans des baladeurs numériques, des caméscopes, des lecteurs/enregistreurs de DVD de salon, des consoles de jeux vidéo, etc.

Inventé en 1956, le disque dur a fait l'objet d'évolutions de capacité et de performances considérables, tout en voyant son coût diminuer, ce qui a contribué à la généralisation de son utilisation, entre autres, dans l'informatique.

## Historique[ modifier | modifier le code]

Ancien disque dur IBM
Disque dur IBM 3380 d'une capacité d'1 Go

En 1956, le premier système de ce type, le RAMAC 305 (Ramac pour Random Access Method of Accounting and Control), a été dévoilé au public par IBM. La production commerciale commença en juin 1957. Jusqu’en 1961, plus d’un millier d’unités furent vendues. Son prix : 10 000 dollars (de l’époque) par mégaoctet. Le RAMAC 305 était constitué de 50 disques de 24 pouces de diamètre, deux têtes de lecture/écriture qui pouvaient se déplacer d’un plateau à un autre en moins d’une seconde. La capacité totale était de cinq millions de caractères.

Le RAMAC avait déjà un concurrent : le Univac File Computer, composé de 10 tambours magnétiques chacun d’une capacité de 180 000 caractères. Bien que ce dernier ait eu une vitesse supérieure, c’est le RAMAC, qui pouvait stocker trois fois plus d’informations, qui avait le rapport coût/performance le plus intéressant pour le plus grand nombre d’applications.

En juin 1954, J. J. Hagopian, ingénieur IBM, a l’idée de faire « voler » les têtes de lecture/écriture au-dessus de la surface des plateaux, sur un coussin d’air. Il propose le design de la forme de ces têtes. En septembre 1954, il dessine l’équivalent des disques durs actuels : des plateaux superposés et un axe sur lequel sont fixées les têtes de lecture/écriture. Cela deviendra un produit commercial en 1961 sous la dénomination « IBM 1301 Disk Storage ».

Disque amovible

Fin 1969, trois ingénieurs réfléchissent à ce qui pourrait être pour eux le système disque idéal. Ils tombent d’accord sur un modèle composé de deux disques de 30 Mo chacun, l’un amovible, l’autre fixe. On le nomme « 30 - 30 », nom qui est aussi celui d'un modèle de carabine Winchester. Le nom est resté, et encore aujourd’hui un disque Winchester[3],[4] désigne un disque dur non amovible (soit quasiment tous les disques internes depuis les années 1990).

Dans les années 1970, HP sort ses premiers disques à têtes mobiles ; d'abord le HP-7900A[5] , suivi des HP-7905[6], HP-7920 et 7925[7]. À la même époque il a existé des disques durs à têtes fixes : un certain nombre de têtes permettaient un accès piste-à-piste très rapide avec, certes, une capacité inférieure aux disques à têtes mobiles mais moins fragiles mécaniquement ; ils ont été utilisés pour les applications embarquées, notamment en sismique réflexion. À cette époque, le disque dur a remplacé efficacement les tambours et les bandes, reléguant peu à peu ces dernières à des applications d’archivage et de sauvegarde dans les années 1990.

Dans les années 1980, HP sort de nouveaux disques, plus performants, les HP-7933 et HP-7935[8]. À cette époque sont apparus des disques reliés directement sur les réseaux NAS et SAN, suivis par d'autres applications dans lesquelles le disque dur a trouvé son utilité : stockage d'information de caméscopes, de lecteurs/enregistreurs de DVD de salon, de consoles de jeux vidéo, etc.

Au cours des années 1990, la taille des disques durs a pu être considérablement réduite grâce aux travaux d'Albert Fert et de Peter Grünberg sur la magnétorésistance géante[9].

En 1998, année de la commémoration du centenaire de l’enregistrement magnétique (inventé par le Danois Valdemar Poulsen), IBM commercialise le premier disque dur de 25 gigaoctets (Deskstar 25 GP)[10], capacité présentée à l’époque par la presse comme disproportionnée par rapport aux besoins réels des particuliers.

Dans les années 2000, il se met à concurrencer ces dernières en raison de la baisse de son coût au giga octet et de sa plus grande commodité d’accès ; vers la fin de cette même décennie, il commence à être remplacé lui-même comme mémoire de masse, pour les petites capacités (4 à 32 Go), par des stockages à mémoire flash qui, bien que plus onéreux, n’imposent pas le délai de latence dû à la rotation des plateaux.

En 2011, le besoin du marché en disques durs était évalué à 700 millions d'unités par an[11].

Au quatrième trimestre de 2011, des inondations en Thaïlande provoquent une pénurie de disques durs en rendant inopérantes plusieurs usines, ce qui provoque une augmentation importante des prix[12],[13]. Certains modèles ont vu leur prix doubler, voire tripler.

## Évolution en termes de prix ou de capacité[ modifier | modifier le code]

Entre 1980, date de sortie du ST-506 d'une capacité de 5 Mo, et 2008, la surface moyenne occupée par un bit d’information sur le disque s’est vue réduite d’un facteur de plus de 100 000 (5 Mo pour un plateau en 1980 et 500 Go en 2008, soit une densité 100 000 fois supérieure).

Dans le même temps, le prix du mégaoctet a été divisé par plus d'un million, sans tenir compte de l'inflation, car :

- En 1980, le ST-506 coûtait 1 500 dollars, soit 300 $ par mégaoctet.
- En 2008, le mégaoctet d’un disque dur ne coûte plus qu'environ 0,00022 $[14].

### Capacité de stockage[ modifier | modifier le code]

Évolution de la capacité de stockage (en Go) du disque dur depuis le premier disque dur en 1956.

Les disques durs ayant les capacités les plus importantes sur le marché dépassent les 2 To (téraoctets) (2010) et 3 To en 2011. La capacité des disques durs a augmenté beaucoup plus vite que leur rapidité, limitée par la mécanique[15]. Le temps d'accès en lecture est lié à la vitesse de rotation du disque et au temps de positionnement des têtes de lectures[15]. En revanche le débit d'information ensuite est d'autant meilleur que la densité du disque et la vitesse de rotation sont élevées[15].

- En 1997 le standard pour les PC de bureau est de 2 Go pour les disques durs de 3,5 pouces.
- Vers 2002 les disques durs de 40 Go sont courants pour des PC de bureau.
- En 2009 le standard pour les PC de bureau est de 1 To (à partir de 0,1 €/Go en août 2008) et de 500 Go pour les PC portables.
- En 2010, 1,5 To à 2 To sont devenus courants. Pour les « faibles capacités » de moins de 100 Go environ, ils sont remplacés, de plus en plus, par des mémoires électroniques de type carte SD ou « disques » SSD.

Historique des capacités des disques durs
toute taille confondue
Capacité | Date | Fabricant | Modèle | Taille
--- | --- | --- | --- | ---
5 Mo | 1956 | IBM | 305 Ramac[4] | 24"
28 Mo | 1962 | IBM | modèle 1301 |
1,02 Go | 1982 | Hitachi[16] | H8598 | 14"
25 Go | 1998 | IBM | Deskstar 25 GP | 3,5"[17]
500 Go | 2005 | Hitachi |  | 3,5"
1 To | 2007 | Hitachi | Deskstar 7K1000[18] | 3,5"
2 To | 2009 | Western Digital[19] | Caviar Green WD20EADS | 3,5"
3 To | 2010 | Seagate |  | 3,5"
4 To | 2011 | Hitachi[20] | 7K4000 | 3,5"
6 To | 2013 | HGST[21],[22] | WD Red Pro | 3,5"
8 To | 2014 | Seagate[23] , | Archive HDD | 3,5"

En 2,5″ :

- Premier disque 200 Go 2,5″ sur un seul plateau en avril 2007 (Toshiba)[24] ;
- Premier disque 1 To 2,5″ en août 2009 (Western Digital Scorpio Blue WD10TEVT)[25].

## Principe de fonctionnement[ modifier | modifier le code]

L’intérieur d’un disque dur dont le plateau a été retiré. Sur la gauche se trouve le bras de lecture/écriture. Au milieu on peut voir les électroaimants du moteur du plateau.

Dès 1956, dans un disque dur, on trouve des plateaux rigides en rotation. Chaque plateau est constitué d’un disque réalisé généralement en aluminium, qui a les avantages d’être léger, facilement usinable et paramagnétique. À partir de 1990, de nouvelles techniques utilisent le verre ou la céramique, qui permettent des états de surface encore plus lisses que ceux de l’aluminium. Les faces de ces plateaux sont recouvertes d’une couche magnétique, sur laquelle sont stockées les données. Ces données sont écrites en code binaire [0,1] sur le disque grâce à une tête de lecture/écriture, petite antenne très proche du matériau magnétique. Suivant le courant électrique qui la traverse, cette tête modifie le champ magnétique local pour écrire soit un 1, soit un 0, à la surface du disque. Pour lire, le même matériel est utilisé, mais dans l’autre sens : le mouvement du champ magnétique local engendre aux bornes de la tête un potentiel électrique qui dépend de la valeur précédemment écrite, on peut ainsi lire un 1 ou un 0.

Un disque dur typique contient un axe central autour duquel les plateaux tournent à une vitesse de rotation constante. Toutes les têtes de lecture/écriture sont reliées à une armature qui se déplace à la surface des plateaux, avec une ou deux têtes par plateau (une tête par face utilisée). L’armature déplace les têtes radialement à travers les plateaux pendant qu’ils tournent, permettant ainsi d’accéder à la totalité de leur surface.

Le disque peut-être positionné horizontalement ou verticalement selon le boîtier.

L’électronique associée contrôle le mouvement de l’armature ainsi que la rotation des plateaux, et réalise les lectures et les écritures suivant les requêtes reçues. Les firmwares des disques durs récents sont capables d’organiser les requêtes de manière à minimiser le temps d’accès aux données, et donc à maximiser les performances du disque.

### Mécanique[ modifier | modifier le code]

#### Plateaux[ modifier | modifier le code]

- Plateaux de disque dur.

Les plateaux sont solidaires d’un axe sur roulements à billes ou à huile. Cet axe est maintenu en mouvement par un moteur électrique. La vitesse de rotation est actuellement (2013) comprise entre 3 600 et 15 000 tours par minute (l’échelle typique des vitesses est 3 600, 4 200, 5 400, 7 200, 10 000 et 15 000 tours par minute). La vitesse de rotation est maintenue constante sur tous les modèles, en dépit parfois de spécifications floues suggérant le contraire. En effet, suivant l’augmentation des préoccupations environnementales, les constructeurs ont produit des disques visant l’économie d’énergie, souvent dénommés « Green » ; ceux-ci sont annoncés comme ayant une vitesse de rotation variable, laissant donc supposer qu'au repos ils tourneraient plus lentement en réduisant leur consommation électrique, et augmenteraient cette vitesse en cas de sollicitations. Il a cependant été confirmé (notamment par des tests acoustiques) que cette information était erronée[26] : ces disques fonctionnent bien à vitesse constante, plus basse que la vitesse standard de 7 200 tr/min (soit 5 400 tr/min pour Western Digital et 5 900 tr/min pour Seagate).

Les disques sont composés d’un substrat, autrefois en aluminium (ou en zinc), de plus en plus souvent en verre, traité par diverses couches dont une ferromagnétique recouverte d’une couche de protection. L’état de surface doit être le meilleur possible. Les substrats des plateaux n'évolueront plus[pourquoi ?], ils seront, à terme, remplacés par les disques Solid-state drive.

Note : contrairement aux CD/DVD, ce sont d’abord les pistes périphériques (c'est-à-dire les plus éloignées du centre du plateau) qui sont écrites en premier (et reconnues comme « début du disque »), car c’est à cet endroit que les performances sont maximales : en effet, la vitesse linéaire d'un point du disque est plus élevée à l'extérieur du disque (à vitesse de rotation constante) donc la tête de lecture/écriture couvre une plus longue série de données en un tour qu’au milieu du disque.

#### Tête de lecture/écriture[ modifier | modifier le code]

- Le bras supportant les deux têtes de lecture/écriture. Les rayures visibles sur la surface du plateau indiquent que le disque dur était en panne, victime d’un « atterrissage ».

- Le moteur du bras, les deux parties blanches de part et d’autre de la bobine en cuivre sont des aimants. Le couvercle contenant deux autres aimants a été retiré pour faire apparaître le pivot et la bobine.

- Tête de disque dur de 1970.

- Tête de disque dur de 2011.

- Extrémité du stylet

Fixées au bout d’un bras, elles sont solidaires d’un second axe qui permet de les faire pivoter en arc de cercle sur la surface des plateaux. Toutes les têtes pivotent donc en même temps. Il y a une tête par surface. Leur géométrie leur permet de voler au-dessus de la surface du plateau sans le toucher : elles reposent sur un coussin d’air créé par la rotation des plateaux. En 1997, les têtes volaient à 25 nanomètres de la surface des plateaux ; en 2006, cette valeur est d’environ 10 nanomètres.

Le moteur qui les entraîne doit être capable de fournir des accélérations et décélérations très fortes. Un des algorithmes de contrôle des mouvements du bras porte-tête est d’accélérer au maximum puis de freiner au maximum pour que la tête se positionne sur le bon cylindre. Il faudra ensuite attendre un court instant pour que les vibrations engendrées par ce freinage s’estompent.

À l’arrêt, les têtes doivent être parquées, soit sur une zone spéciale (la plus proche du centre, il n’y a alors pas de données à cet endroit), soit en dehors des plateaux.

Si une ou plusieurs têtes entrent en contact avec la surface des plateaux, cela s’appelle un atterrissage et provoque le plus souvent la destruction des informations situées à cet endroit. Une imperfection sur la surface telle qu’une poussière aura le même effet. La mécanique des disques durs est donc assemblée en salle blanche et toutes les précautions (joints, etc.) sont prises pour qu’aucune impureté ne puisse pénétrer à l’intérieur du boîtier (appelé « HDA » pour Head Disk Assembly en anglais).

Les techniques pour la conception des têtes sont (en 2006) :

- Tête inductive ;
- Tête MR — MagnétoRésistive ;
- Tête GMR — Giant MagnétoRésistive.

- Détail des têtes de lecture écriture d'un disque dur

### Électronique[ modifier | modifier le code]

Elle est composée d’une partie dédiée à l’asservissement des moteurs et d’une autre à l’exploitation des informations électriques issues de l’interaction électromagnétique entre les têtes de lecture et les surfaces des plateaux. Une partie plus informatique va faire l’interface avec l’extérieur et la traduction de l’adresse absolue d’un bloc en coordonnées à 3 dimensions (tête, cylindre, bloc).

L’électronique permet également de corriger les erreurs logicielles (erreur d'écriture).

#### Contrôleur de disque[ modifier | modifier le code]

Disque dur avec sa carte contrôleur d'interface IDE.

Un contrôleur de disque est l’ensemble électronique qui contrôle la mécanique d’un disque dur. Le rôle de cet ensemble est de piloter les moteurs de rotation, de positionner les têtes de lecture/enregistrement, et d’interpréter les signaux électriques reçus de ces têtes pour les convertir en données exploitables ou d’enregistrer des données à un emplacement particulier de la surface des disques composant le disque dur.

Sur les premiers disques durs, par exemple le ST-506, ces fonctions étaient réalisées par une carte électronique indépendante de l’ensemble mécanique. Le volumineux câblage d’interconnexion a rapidement favorisé la recherche d’une solution plus compacte : le contrôleur de disque se trouva alors accolé au disque, donnant naissance aux standards SCSI, IDE et maintenant SATA.

L’appellation « Contrôleur de disque » est souvent employée par approximation en remplacement de « Contrôleur ATA » ou « Contrôleur SCSI ». « Contrôleur de disque » est en fait une appellation générique qui convient également à d'autres types de périphériques ou matériels de stockage : disque dur donc, mais aussi lecteur de CD, dérouleur de bande magnétique, scanner, etc.

### Alimentation électrique[ modifier | modifier le code]

Dans un ordinateur personnel, l'alimentation électrique d'un disque dur à interface IDE est reçue à travers un connecteur Molex. Certains disques durs à interface Serial ATA utilisaient dans un premier temps ce même connecteur Molex pour être compatible avec les alimentations existantes, mais ils ont progressivement tous migré vers une prise spécifique longue et plate (alimentation SATA).

### Géométrie[ modifier | modifier le code]

Géométrie d’un disque dur
Ici 3 plateaux avec 6 têtes de lectures pour 6 surfaces.

Chaque plateau (possédant le plus souvent 2 surfaces utilisables) est composé de pistes concentriques séparées les unes des autres par une zone appelée « espace interpiste ». Les pistes situées à une même distance de l’axe de rotation forment un cylindre.

La piste est divisée en secteurs (aussi appelés blocs) contenant les données.

Géométrie d’une surface. Les pistes sont concentriques, les secteurs contigus.

En adressage CHS, il faut donc trois coordonnées pour accéder à un bloc (ou secteur) de disque :

1. le numéro de la piste (détermine la position du bras portant l’ensemble des têtes) ;
2. le numéro de la tête de lecture (choix de la surface) ;
3. le numéro du bloc (ou secteur) sur cette piste (détermine à partir de quel endroit il faut commencer à lire les données).

Cette conversion est faite le plus souvent par le contrôleur du disque à partir d’une adresse absolue de bloc appelée LBA (un numéro compris entre 0 et le nombre total de blocs du disque diminué de 1).

Puisque les pistes sont circulaires (leur circonférence est fonction du rayon - c = 2×pi×r), les pistes extérieures ont une plus grande longueur que les pistes intérieures (leur circonférence est plus grande). Le fait que la vitesse de rotation des disques soit constante quelle que soit la piste lue/écrite par la tête est donc problématique. Sur les premiers disques durs (ST-506 par exemple) le nombre de secteurs par rotation était indépendant du numéro de piste (donc les informations étaient stockées avec une densité spatiale variable selon la piste). Depuis les années 1990 et la généralisation du zone bit recording (en), la densité d’enregistrement est devenue constante, avec une variation du nombre de secteurs selon la piste.

Sur les premiers disques, une surface était formatée en usine et contenait les informations permettant au système de se synchroniser (de savoir quelle était la position des têtes à tout moment). Cette surface était dénommée « servo ». Par la suite, ces zones de synchronisation ont été insérées entre les blocs de données, mais elles sont toujours formatées en usine (dans la norme SCSI il existe une commande FORMAT qui réenregistre intégralement toutes les informations de toutes les surfaces, elle n’est pas nécessairement mise en œuvre sur tous les disques). Typiquement donc, on trouvera sur chaque piste une succession de :

1. un petit espace « blanc » en anglais : gap : il laisse à la logique du contrôleur de disque une zone inutilisée de cette piste du disque pendant le temps nécessaire au basculement du mode lecture au mode écriture et inversement (cela permet également de compenser de légères dérives de la vitesse de rotation des surfaces de disque) ;
2. une zone servo : elle contient des « tops » permettant de synchroniser la logique du contrôleur de disque avec les données qui vont défiler sous la tête de lecture juste après ;
3. un en-tête contenant le numéro du bloc qui va suivre : il permet au contrôleur du disque de déterminer le numéro de secteur que la tête de lecture va lire juste après (et par là de déterminer également si le bras portant les têtes est positionné sur la bonne piste) ;
4. les données : ce qui est véritablement stocké par l’utilisateur du disque ;
5. une somme de contrôle permettant de détecter/corriger des erreurs : cela fournit également un moyen de mesurer le vieillissement du disque dur (il perd petit à petit de sa fiabilité).

Format d’un secteur. Il ne contient pas que les données stockées, mais aussi un préambule permettant de synchroniser le système d’asservissement du disque, un en-tête avec l’identifiant du bloc et enfin une somme de contrôle (Σ) permettant de détecter d’éventuelles erreurs.

## Types d'interface des disques durs[ modifier | modifier le code]

Un disque dur à interface SCSI.

Les interfaces des disques durs ont largement évolué avec le temps dans un souci de simplicité et d’augmentation des performances. Voici quelques interfaces possibles :

- Storage Module Device (SMD), très utilisée dans les années 1980, elle était principalement réservée pour les disques de grande capacité installés sur des serveurs ;
- SA1000, un bus utilisé en micro informatique et dont le ST-506 est un dérivé ;
- ST-506, très utilisée au début de la micro-informatique dans les années 1980 ;
- ESDI (Enhanced Small Device Interface), a succédé au ST-506, qu’elle améliore ;
- IDE (ou PATA par opposition au S-ATA, voir plus loin), la plus courante dans les machines personnelles jusqu’à 2005, appelée aussi ATA (AT ATTACHMENT), à ne pas confondre avec S-ATA, cette dernière l’ayant remplacée ;
- SCSI (Small Computer System Interface), plus chère que l'IDE mais offrant généralement des performances supérieures. Régulièrement améliorée (passage de 8 à 16 bits notamment et augmentation de la vitesse de transfert : normes SCSI-1, SCSI-2, SCSI-3). Cependant, un disque dur SCSI est limité à 16 partitions au maximum (contre 63 pour l'IDE[27]). Désormais très peu utilisée dans les machines grand public ;
- SAS (Serial Attached SCSI), qui combine les avantages du SCSI avec ceux du Serial ATA et est compatible avec cette dernière ;
- Serial ATA (ou S-ATA), est une interface série, peu coûteuse et plus rapide qu’ATA (normes SATA, SATA II et SATA III), c’est la plus courante pour le grand public ;
- Fibre-Channel (FC-AL), est un successeur du SCSI. La liaison est sérielle et peut utiliser une connectique fibre optique ou cuivre. Principalement utilisée sur les serveurs.

## Boitiers adaptateurs (disques durs externes)[ modifier | modifier le code]

L'USB et le Firewire/IEEE 1394 (ainsi que les connectiques réseau) ne sont pas des interfaces de disque dur : les disques durs externes amovibles USB ou Firewire sont équipés en interne d'un adaptateur d'interface USB/S-ATA ou Firewire/S-ATA. Ces disques existent en trois formats : 1,3, 1,8 et 2,5 pouces[28] mais on trouve aussi des boîtiers permettant de transformer un disque 3,5 pouces interne en disque externe, avec son alimentation séparée et son interface, généralement USB.

Il faut bien noter que l'utilisation d'un disque dur de technologie récente (typiquement un disque de grande capacité) peut impliquer l'achat d'un boitier adaptateur capable de supporter cette technologie nouvelle. Vérifier la compatibilité de la connectique ne suffit pas toujours à dimensionner l'achat du boitier adaptateur.

Il faut aussi noter l'existence de disque durs externes pour lesquels l'adaptateur et le disque ne peuvent être dissociés car ils forment un tout (circuit imprimé commun). Le disque dur ne peut donc pas en être extrait pour être monté sur un ordinateur personnel.

En avril 2014, les capacités courantes sur le marché sont de 160, 250, 320, 500, 640, 750 Go, et de 1, 2, 3, 4, 5, 6 To. Des fonctionnalités telles que la sécurité biométrique ou des interfaces multiples sont disponibles sur les modèles les plus onéreux.

## Capacité[ modifier | modifier le code]

### Nominale[ modifier | modifier le code]

La capacité d’un disque dur peut être calculée ainsi : nombre de cylindres × nombre de têtes × nombre de secteurs par piste × nombre d’octets par secteur (généralement 512).

Cependant les nombre de cylindres, têtes et secteurs sont fausses pour les disques utilisant le zone bit recording (enregistrement à densité constante), ou la translation d’adresses LBA. Sur les disques ATA de taille supérieure à 8 Go, les valeurs sont fixées à 255 têtes, 63 secteurs et un nombre de cylindres dépendant de la capacité réelle du disque afin de maintenir la compatibilité avec les systèmes d’exploitation plus anciens.

Par exemple avec un disque dur S-ATA Hitachi de fin 2005 : 63 secteurs × 255 têtes × 10 011 cylindres × 512 octets/secteur = 82 343 278 080 octets soit 76,688 Gio (ou 82,343 Go).

### Utilisable par les systèmes[ modifier | modifier le code]

#### Dos et Windows[ modifier | modifier le code]

La FAT12, introduite avec la première version de PC-DOS, conçue pour les disquettes, ne permettait d'adresser que 4 096 clusters, dont la taille pouvait être au maximum de 4 096 octets sous PC-DOS 2. Il s'ensuivait une limite de fait à 16 Mio[29] par partition sous PC-DOS 2.

Introduite avec MS-DOS 3.0, la FAT16 autorisa l'adressage de 16 384 clusters de 2 048 octets, soit 32 Mio par partition, avec 4 partitions maximum pour MS-DOS 3.0.

Avec le DOS 4, le nombre de clusters put monter à 65 526, permettant des partitions de 128 Mio[30] mais la taille des clusters ne pouvait toujours pas dépasser 2 048 octets.

MS-DOS 5 et 6 permirent l'usage de clusters plus grands, autorisant la gestion de partitions de 2 Gio avec des clusters de 32 Kio, mais ne géraient pas les disques de capacité de plus de 7,88 Gio car ils employaient l'interface INT-13 CHS (AH=02h et AH=03h[31]) du BIOS.

MS-DOS 7.0 supprima la limite à 7,88 Gio par l'usage de la nouvelle interface INT-13 LBA (Enhanced Disk Drive Specification) [29], mais conservait la limitation à 2 Gio par partition, inhérente à FAT16 avec des clusters de 32 Kio.

MS-DOS 7.1, distribué avec Windows 95 OSR/2 et Windows 98, supportait FAT32, ramenant la limite théorique à 2 Tio pour MS-DOS 7.1. Mais sur disque ATA, le pilote 32 bits de Windows 9x ne permettait que l'usage de LBA-28, et pas de LBA-48, ramenant la limite pratique à la gestion de disques de 128 Gio[32].

Les BIOS avaient eux-mêmes leurs limites d'adressage, et des limites propres aux BIOS apparurent pour les tailles de 504 Mio, 1,97 Gio[33], 3,94 Gio[34], 7,38 Gio[35], 7,88 Gio[36].

Cette dernière limite à 7,88 Gio ne put être dépassée qu'en étendant l'interface BIOS INT-13 par la BIOS Enhanced Disk Drive Specification[37],[38].

Les outils 16 bits de Microsoft ont eu leurs propres limites pour des tailles de 32 Gio[39] et 64[40].

#### Linux[ modifier | modifier le code]

Avec les noyaux n'utilisant que l'adressage CHS sur les disques IDE, la capacité était limitée à 8 Gio[41].

Les noyaux utilisant nativement l'adressage LBA 48 bits n'ont plus cette limite de capacité à moyen terme (en réalité la limite est quand même de 128 Pio).

#### Limite structurelle[ modifier | modifier le code]

En 2010, l'adressage ATA est limité à 128 Pio par l'usage de la norme LBA-48.

## Performances[ modifier | modifier le code]

Pour lire le secteur (en vert) situé sur une piste interne à l’opposé de la tête de lecture (en rouge), il faut déplacer la tête vers l’intérieur (TSeek), attendre que le bloc arrive sous la tête (TLatence) puis lire la totalité du bloc (TTransmission). Il est possible d’optimiser le temps d’accès en prenant en compte la vitesse de rotation pendant que la tête se déplace.

Le temps d’accès et le débit d’un disque dur permettent d’en mesurer les performances. Les facteurs principaux à prendre en compte sont :

1. le temps de latence, facteur de la vitesse de rotation des plateaux. Le temps de latence (en secondes) est égal à 60 divisé par la vitesse de rotation en tours par minute. Le temps de latence moyen est égal au temps de latence divisé par 2 (car on estime que statistiquement les données sont à un demi-tour près des têtes). Dans les premiers disques durs, jusqu’en 1970, le temps de latence était d’un tour : on devait en effet attendre que se présente la home address, rayon origine (1/2 tour) devant les têtes, puis on cherchait le ou les secteurs concernés à partir de cette home address (1/2 tour). IBM munit des disques 3033 d’une piste fixe entière destinée à l’adressage, et qui éliminait le besoin de home address ;
2. le temps de recherche, ou seek time en anglais, est le temps que met la tête pour se déplacer jusqu’au cylindre choisi. C’est une moyenne entre le temps piste à piste, et le plus long possible (full-stroke) ;
3. le temps de transfert est le temps que vont mettre les données à être transférées entre le disque dur et l’ordinateur par le biais de son interface.

Pour estimer le temps de transfert total, on additionne ces trois temps. On pourra rajouter le temps de réponse du contrôleur, etc. Il faut souvent faire attention aux spécifications des constructeurs, ceux-ci auront tendance à communiquer les valeurs de pointe au lieu des valeurs soutenues (par exemple pour les débits).

L’ajout de mémoire vive sur le contrôleur du disque permet d’augmenter les performances. Cette mémoire sera remplie par les blocs qui suivent le bloc demandé, en espérant que l’accès aux données sera séquentiel. En écriture, le disque peut informer l’hôte qui a initié le transfert que celui-ci est terminé alors que les données ne sont pas encore écrites sur le média lui-même. Comme tout système de cache, cela pose un problème de cohérence des données.

Article détaillé : performance du stockage informatique.

## Sécurité[ modifier | modifier le code]

L'évolution rapide des systèmes conduisant à remplacer périodiquement les matériels, de nombreux disques durs recyclés contiennent des informations qui peuvent être confidentielles (comptes bancaires, informations personnelles…). Des guides concernant l'effacement des supports magnétiques sont disponibles[42].

Article détaillé : Effacement de données.

Le contenu des disques durs est de plus en plus souvent chiffré pour obtenir de meilleures conditions de sécurité[43]. Le chiffrement peut être logiciel (géré par le système d'exploitation) ou géré par une puce intégrée au disque dur.

## Gestions des secteurs défectueux[ modifier | modifier le code]

- Disque dur victime d’un atterrissage

- au milieu du disque

- sur le bord du disque

- sur les premières pistes

Les anciens disques durs utilisant l’interface Modified Frequency Modulation (en), par exemple le Maxtor XT-2190, disposaient d’une étiquette permettant de répertorier les secteurs défectueux. Lors du formatage et donc, en vue d’une préparation à l’utilisation, il était nécessaire de saisir manuellement cette liste de secteurs défectueux afin que le système d’exploitation n’y accède pas. Cette liste n’était pas forcément vierge au moment de l’achat.

Avec le temps, les contrôleurs électroniques des disques durs ont pris en charge matériellement les secteurs défectueux. Une zone du disque dur est réservée à la ré-allocation des secteurs défectueux. Les performances s’en trouvent réduites, mais le nombre de secteurs étant faible, l'effet est négligeable pour l'utilisateur.

L’usure de la couche magnétique, importante sur les premiers disques durs mais de plus en plus réduite, peut causer la perte de secteurs de données.

Le contrôleur électronique embarqué du disque dur gère la récupération des secteurs défectueux de façon transparente pour l’utilisateur, mais l’informe de son état avec le SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology). Dans la grande majorité des cas, le contrôleur ne tente pas une récupération des nouveaux secteurs défectueux, mais les marque simplement. Ils seront ré-alloués au prochain formatage bas-niveau à des secteurs de remplacement parfaitement lisibles. Cependant, suivant le contrôleur et l’algorithme utilisé, la ré-allocation peut avoir lieu pendant le fonctionnement.

Les secteurs défectueux représentent une pierre d'achoppement des sauvegardes matérielles de disques durs en mode miroir (que ce soit au moyen de doubles docks possédant un dispositif de copie matérielle hors connexion ou d'une commande comme dd en Linux), car ces secteurs peuvent exister sur un disque et non sur l'autre, ou encore être à des endroits différents sur chaque disque, rendant dès lors la copie matérielle imparfaite.

## Formats[ modifier | modifier le code]

Disques durs 3,5 pouces (8,89 cm) et 2,5 pouces (6,35 cm)

Les dimensions des disques durs sont normalisées :

- 19 pouces (48,26 cm) pour les anciens disques (à interface SMD) ;
- 8 pouces (20,32 cm) : génération suivante, permettant de mettre deux disques sur une largeur de baie ;
- 5,25 pouces (13,335 cm) : format apparu en 1980 avec le ST-506, on le trouve aussi en demi-hauteur ;
- 3,5 pouces (8,89 cm) est la taille standard depuis de nombreuses années ;
- 2,5 pouces (6,35 cm) pour les ordinateurs portables à l’origine et installé sur certains serveurs depuis 2006, et qui est le format des Solid-state drives ;
- 1,8 pouces (4,572 cm) pour les baladeurs numériques, les ordinateurs ultraportables, certains disques durs externes.

De plus petits disques existent mais entrent dans la catégorie des microdrives, avec une taille de 1 pouces (2,54 cm).

Les formats normalisés précédents sont définis d’après la taille des plateaux. Il existe aussi une normalisation de la taille des boîtiers pour permettre aux disques durs de tous les manufacturiers de s’insérer dans tous les ordinateurs.

### Tableau récapitulatif[ modifier | modifier le code]

Tableau des facteurs de forme
Form Factor (facteur de forme) | Largeur (pouce / mm) | Longueur (pouce / mm) | Hauteur (pouce / mm) | Application
--- | --- | --- | --- | ---
2,5″ 19 mm de hauteur | 2,75 / 70 | 3,94 / 100 | 0,75 / 19 | Les plus hautes capacités de disques 2,5 pouces, utilisés dans les ordinateurs portables
2,5″ 17 mm de hauteur | 2,75 / 70 | 3,94 / 100 | 0,67 / 17 | Disques de capacité moyenne utilisés dans certains systèmes d’ordinateurs portables
2,5″ 12,5 mm de hauteur | 2,75 / 70 | 3,94 / 100 | 0,49 / 12,5 | Disques de faible capacité utilisés dans les ordinateurs portables de petite taille (notebooks)
2,5″ 9,5 mm de hauteur | 2,75 / 70 | 3,94 / 100 | 0,37 / 9,50 | Disques de très basse capacité utilisés dans les ordinateurs portables de très petite taille (mini-notebooks)
3,5″ demi-hauteur | 4,0 / 101 | 5,75 / 146 | 1,63 / 41,5 | Haut de gamme, disques durs haute capacité
3,5″ Low-Profile | 4,0 / 101 | 5,75 / 146 | 1,0 / 25,4 | Disques industriels standard, forme la plus courante de disque dur

### Microdrive[ modifier | modifier le code]

Article détaillé : Microdrive_(informatique).
Microdrive (2005).

Le Microdrive a été créé en 1998 par IBM[44]. Il s'agit d'une marque commerciale de disque dur de très petite taille développé puis commercialisé à partir de 1999 pour répondre aux besoins des baladeurs numériques et surtout de la photographie numérique.

Le microdrive a les dimensions d’une carte mémoire CompactFlash (CF type 2) et est utilisé de la même manière. Sa capacité varie de 170 Mo à 8 Go. Ce disque avait, à l'époque, une capacité supérieure aux cartes mémoires, mais était plus cher (mécanique de précision avec systèmes antichocs), plus fragile et consomme davantage d’électricité à cause de son micromoteur.

Ce disque est principalement utilisé dans les appareils photos professionnels et dans certains lecteurs MP3 en raison de sa capacité importante.

Depuis environ 2007, ce type de disque dur est en concurrence frontale avec les mémoires flash, qui sont moins sensibles aux chocs, car faites d’électronique pure et dont le prix diminue sans cesse.

## Le disque virtuel (Ram Disque)[ modifier | modifier le code]

Article détaillé : RAM Disque.

Le disque virtuel est un artifice qui permet d’émuler une partition d'un disque dur à partir d’un espace alloué en mémoire centrale. Sa création, son effacement et son accès se font par le biais d’appels systèmes (le noyau doit contenir les pilotes adéquats). Les temps d’accès sont extrêmement rapides, en revanche, par nature, la capacité d'un tel disque virtuel ne peut excéder la taille de la mémoire centrale.

Les données étant perdues si la mémoire n’est plus alimentée électriquement, on écrit en général sur un disque virtuel des fichiers en lecture seule, copies de données sur disque, ou des fichiers intermédiaires dont la perte importe peu, par exemple pour

- le rangement de données très souvent consultées (par exemple les fichiers d'extension « .h » en langage C) ;
- le rangement de fichiers intermédiaires de compilation (par exemple les fichiers d'extension « .o »).

## Le disque dur amovible (Disque USB)[ modifier | modifier le code]

Disque externe Toshiba de capacité 1 To

Les disques durs externes raccordés via un port USB sont de plus en plus abordables, et atteignent des capacités de 250 Go, 320 Go, 500 Go, ou même supérieurs à 1 To[45], pour un usage typique de sauvegarde de données volumineuses (photos, musique, vidéo). L'interface est de type USB 2.0 ou USB 3.0, et elle sert aussi à l'alimentation électrique. Ils sont parfois dotés de deux prises USB, la deuxième permettant une meilleure alimentation en énergie, un port étant limité à 500 mA; l'utilisation de deux ports permet d'atteindre 1 000 mA[46].

Article connexe : Disque dur multimédia.

## Les concurrents du disque dur classique[ modifier | modifier le code]

### Le Solid State Drive[ modifier | modifier le code]

Disque SSD de 8 Go
Article détaillé : Solid State Drive.

Un SSD (pour Solid State Drive) peut avoir extérieurement l’apparence d’un disque dur classique, y compris l’interface, ou avoir un format plus réduit (mSATA, mSATA half-size, autrement dit demi-format) mais est dans tous les cas constitué de plusieurs puces de mémoire flash et ne contient aucun élément mécanique.

Par rapport à un disque dur, les temps d’accès sont très rapides pour une consommation généralement inférieure[47], mais lors de leur introduction, leur capacité était encore limitée à 512 Mo et leur prix très élevé.

Depuis 2008, on voit la commercialisation d'ordinateur portable (généralement des ultra portables) équipés de SSD à la place du disque dur, par la plupart des grands constructeurs (Apple, Sony, Dell, Fujitsu, Toshiba, etc.). Ces modèles peuvent être utilisés par exemple dans un autobus, ce qui serait déconseillé pour un modèle à disque dur physique, la tête de lecture risquant alors d'entrer en contact avec le disque et d'endommager l'un et l'autre.

Comme toute nouvelle technologie les caractéristiques évoluent très rapidement :

- en 2009, on trouve des modèles de 128 Go à des prix d’environ 350 $ ce qui reste nettement plus cher qu’un disque dur ;
- mi-2011, on trouve des SSD de 128 Go à moins de 200 euros, et la capacité des SSD disponibles dépasse désormais 1 To ;
- fin 2012, on trouve des SSD de 128 Go aux alentours de 75 euros ;
- fin 2014, on trouve des SSD de 240 Go aux alentours de 80 euros.

### Le disque dur hybride[ modifier | modifier le code]

À mi-chemin entre le disque dur et le SSD, les disques durs hybrides (SSHD) sont des disques magnétiques classiques accompagnés d’un petit module de mémoire Flash (8 à 64 Go selon le fabricant[48]) et d'une mémoire cache (8 à 64 Mo selon le fabricant[48]).

Développé en priorité pour les portables, l’avantage de ces disques réside dans le fait de réduire la consommation d’énergie, d’augmenter la vitesse de démarrage et d’augmenter, enfin, la durée de vie du disque dur.

Lorsqu’un ordinateur portable équipé d’un disque hybride a besoin de stocker des données, en fait, il les range temporairement dans la mémoire Flash ce qui évite aux pièces mécaniques de se mettre en route.

L’utilisation de la mémoire Flash devrait permettre d’améliorer de 20 % les chargements et le temps de démarrage des PC. Les PC portables devraient quant à eux profiter d’une augmentation d’autonomie de 5 à 15 %, ce qui pourrait se traduire par un gain de 30 minutes sur les dernières générations de PC portables.[réf. souhaitée]

## Fabricants[ modifier | modifier le code]

Vue interne d’un Seagate Medalist ST33232A.

Le nombre de fabricants de disques durs est assez limité de nos jours, en raison de divers rachats ou fusions d’entreprises, voire l’abandon par certaines entreprises de cette activité.

Les fabricants mondiaux restants sont :

- Western Digital ;
- Seagate ;
- Toshiba.

Les fabricants historiques sont :

- Samsung — activité disques dur rachetée par Seagate en 2011 pour 1,375 milliard de dollars ;
- Conner Peripherals ;
- Hewlett-Packard ;
- Hitachi GST — racheté par Western Digital en 2011[49] ;
- IBM — activité disques dur rachetée par Hitachi en 2003 ;
- Maxtor — racheté par Seagate en 2005 ;
- Micropolis_(company) (en) — a fermé en 1997 ;
- MiniScribe (en) — faillite puis racheté par Maxtor en 1990 ;
- NEC ;
- Quantum — racheté par Maxtor en 2001 ;
- Storage Technology — racheté par Sun Microsystems en 2005 ;
- Cornice — faillite en 2007 ;
- Fujitsu — racheté par Toshiba en 2009 ;
- et autres : List_of_defunct_hard_disk_manufacturers (en).

## Notes et références[ modifier | modifier le code]

1. ↑ HD de l'anglais Hard Disk (disque dur) par opposition à Floppy Disk (disque souple ou disquette)
2. ↑ HDD de l'anglais Hard Disk Drive (lecteur de disque dur)
3. ↑ « IBM Archives 1973 » [archive] sur le site d'IBM
4. ↑ a et b « Histoire du disque dur » [archive] sur le site commentcamarche.net
5. ↑ 7900A Disc Drive [archive] Sur le site hpmuseum.net
6. ↑ 7905A Disc Drive [archive] Sur le site hpmuseum.net
7. ↑ 7920 Disc Drive [archive] Sur le site hpmuseum.net
8. ↑ 7933 Disc Drive [archive] Sur le site hpmuseum.net
9. ↑ « Le Nobel de physique attribué à un Français et un Allemand » [archive], sur lemonde.fr (consulté le 27 septembre 2014)
10. ↑ (en) « IBM Announces the World's Highest Capacity Desktop PC Hard Drive » [archive], sur ibm.com,‎ 11 novembre 1998 (consulté le 4 décembre 2012)
11. ↑ « Thaïlande : Western Digital reprend la production de disques durs » [archive], sur presence-pc.com
12. ↑ « Disques durs : la menace de pénurie tire les prix vers le haut » [archive], sur clubic.com
13. ↑ « Disques durs : analyse de l'augmentation des prix avec Rue-Hardware » [archive], sur pcworld.fr
14. ↑ Gilbert Kallenborn, « Seagate a livré son milliardième disque dur », 01net,‎ 25 avril 2008 (lire en ligne [archive]).
15. ↑ a, b et c jusqu'à l'apparition des SSD
16. ↑ Julien Jay, « Les 50 ans du disque dur : petit historique » [archive], sur Clubic.com,‎ 2006 (consulté le 5 avril 2012)
17. ↑ « Fiche produit Deskstar 25GP » [archive], sur www.hgst.com,‎ 7 avril 2000 (consulté le 4 décembre 2012)
18. ↑ Bruno Cormier, « C’est fait : Hitachi lance le premier disque dur de 1 000 Go », PC INpact,‎ 5 janvier 2007 (lire en ligne [archive])
19. ↑ « Western Digital lance le premier disque dur 2 To », ConfigsPC.com,‎ 27 janvier 2009 (lire en ligne [archive])
20. ↑ Le 4 To d'Hitachi GST disponible au japon [archive] Sur le site hardware.fr
21. ↑ HGST présente le premier disque dur 3,5 pouces à 6 To gonflé à l’Helium [archive], sur le site silicon.fr, consulté le 18 novembre 2013
22. ↑ WD lance un DD à la capacité de 6 To [archive], sur le site wdc.com, consulté le 17 décembre 2014
23. ↑ Seagate : un disque dur de 8 To bon marché mais inadapté pour Windows [archive], sur le site 01net.com du 15 décembre 2014
24. ↑ Etienne Jean de la Perle, « Premier disque dur portable de 200 Go chez Toshiba », Communiqués de presse Toshiba,‎ 17 avril 2007 (lire en ligne [archive]).
25. ↑ Le premier disque dur 2,5" de 1 To [archive] sur Tom’s Hardware (27 juillet 2009).
26. ↑ (en) Western Digital's Caviar Green hard drive [archive], sur le site techreport.com, consulté le 29 septembre 2014
27. ↑ FDISK [archive] Sur le site www710.univ-lyon1.fr
28. ↑ « Disque dur externe : les critères pour choisir » [archive], sur zdnet.fr du 27 juin 2008 (consulté le 17 octobre 2012)
29. ↑ a et b Présentation de la partition MS-DOS [archive] Sur le site support.microsoft.com
30. ↑ (en) Older Size Barriers [archive], PC Guide, Charles M. Kozierok
31. ↑ (en) Int 13/AH=02h [archive], Computer Tyme
32. ↑ (en) 48-bit LBA and Windows 98, 98 SE, Me [archive], 48bitLBA.com
33. ↑ Les limitations : nostalgeek [archive], Tom's Hardware, Pierre Dandumont, 22 septembre 2010
34. ↑ (en) The 8,192 Cylinder (3.94 GiB / 4.22 GB) Barrier [archive], PC Guide, Charles M. Kozierok
35. ↑ (en) The 240 Head Int 13 Interface (7.38 GiB / 7.93 GB) Barrier [archive], PC Guide
36. ↑ (en) The Int 13 Interface (7.88 GiB / 8.46 GB) Barrier [archive], PC Guide, Charles M. Kozierok
37. ↑ (en) BIOS - Int 13 [archive] Sur le site ctyme.com
38. ↑ (en) BIOS Enhanced Disk Drive Services 4.0 [archive], Intel Corporation, Rob Strong, 19 août 2008
39. ↑ Erreurs de ScanDisk sur les disques IDE de plus de 32 Go [archive] Sur le site support.microsoft.com
40. ↑ Fdisk ne reconnaît pas la taille complète des disques durs de plus de 64 Go [archive] Sur le site support.microsoft.com
41. ↑ Limite de Linux pour l'IDE à 8 Gio [archive], Andries Brouwer, 26 janvier 2007
42. ↑ [PDF] Guide pratique pour la confidentialité des informations enregistrées sur les disques durs à recycler ou exporter [archive], sur le site ssi.gouv.fr
43. ↑ Standardisé, le chiffrement interne des disques se généralise [archive], sur le site lemondeinformatique.fr, consulté le 29 septembre 2014
44. ↑ « IBM Introduces World's Smallest Hard Disk Drive » [archive] sur le site d'IBM
45. ↑ (en) « Pocket drive battle: 10 high speed external hard disks rated » [archive], sur pcauthority.com.au du 10 decembre 2010 (consulté le 17 octobre 2012)
46. ↑ « Le disque dur USB externe ne fonctionne pas correctement » [archive], sur aps2.toshiba-tro.de (consulté le 17 octobre 2012)
47. ↑ Patrick Schmid et Aachim Roos, « SSD VS disques durs : lesquels consomment vraiment moins ? », Tom’s Hardware,‎ 21 juillet 2008 (lire en ligne [archive]).
48. ↑ a et b Exemple de capacité flash et cache chez Western Digital [archive] et Seagate [archive] en 2015
49. ↑ Western Digital rachète la division disques durs d'Hitachi [archive], sur le site pcinpact.com

## Voir aussi[ modifier | modifier le code]

Sur les autres projets Wikimedia :

- Disque dur, sur Wikimedia Commons

### Articles connexes[ modifier | modifier le code]

- Clusters
- NAS
- RAID
- SAN
- SSD
- JBOD
- Baie de stockage

### Liens externes[ modifier | modifier le code]

- 100 ans d’enregistrement magnétique selon IBM, sur le site d’IBM
- [vidéo] Fonctionnement d’un disque dur (vidéo au format mp4 de 85 Mo)
- Article sur les disques durs, résumé des principales notions
- Le premier disque dur, sur le site futura-sciences.com

[masquer] v · m Types de mémoires

Volatiles

Historiques

- Mémoire à ligne de délai
- Tube de Williams
- Tube Selectron
- DRAM asynchrone
  - FPM
  - EDO
- RDRAM

Actuelles

- RAM
  - DRAM
  - SRAM
  - DPRAM
  - VRAM
  - eDRAM
  - 1T-SRAM

En développement | Z-RAM

Non volatiles

Historiques

- Carte perforée
- Dérouleur de bande magnétique
- Disquette
- Disque magnéto-optique
- Disque ZIP
- Mémoire à bulles
- Mémoire à film mince sur fil
- Mémoire à tores magnétiques
- Ruban perforé
- Tambour

Support

- Bande magnétique
- Clé USB
- Carte mémoire
  - CF
  - MMC
  - MS
  - SD
    - miniSD
    - microSD
  - xD
  - XQD
- SM
- Disque dur
- Disque optique
  - CD
  - DVD
  - Blu-ray

Technologies

- Mémoire de masse
- Flash
- Morte
  - ROM
  - PROM
  - EPROM
  - EEPROM
  - UVPROM
- SSD
  - TRIM
  - Uniformisation d'usure

En développement

- CBRAM
- FeRAM
- Millipede
- MRAM
- Mémoire holographique
- NRAM
- PRAM
- RRAM
- 3D XPoint

- Portail de l’informatique

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Disque_dur&oldid=118371754 ».
Catégorie :

- Stockage informatique

| [+]
Catégories cachées :

- Article contenant un appel à traduction en anglais
- Article à référence souhaitée
- Catégorie Commons avec lien local identique sur Wikidata
- Portail:Informatique/Articles liés
- Article de qualité en afrikaans
- Article de qualité en tatar