Amiga 500 — Wikipédia

Wiki Loves Monuments : photographiez un monument historique, aidez Wikipédia et gagnez !

# Amiga 500

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Pour les articles homonymes, voir A500.

Amiga 500
Amiga 500 avec écran et lecteur de disquette additionnel
Fabricant | Commodore
Famille | Amiga
Type | Ordinateur personnel
Date de sortie | 1987
Média | Disquette 3" ½ 880 Ko
Environnement | AmigaOS
Processeur | Motorola 68000, OCS
Mémoire | 512 Ko

L'Amiga 500, aussi connu sous le nom A500, est le premier modèle d'entrée de gamme de la famille d'ordinateurs personnels Amiga de Commodore International. Il est sorti en 1987, deux ans après l'Amiga 1000, en même temps que le modèle haut de gamme Amiga 2000. Il est en concurrence directe avec l'Atari 520ST. L'Amiga 500+ sortie en 1991 en est une version légèrement améliorée.

## Description[ modifier | modifier le code]

L'Amiga 500 utilise le processeur Motorola 68000, cadencé à 7,09 MHz (PAL) ou 7,14 MHz (NTSC).

En standard, la mémoire est de 512 Ko, cependant, une grande partie des utilisateurs l'ont augmenté à 1 Mo de RAM en ajoutant une carte mémoire type A501 (cette mémoire est dite slow). Des possibilités d'extensions de mémoire supérieures (jusqu'à 8 Mo de plus) sont offertes par la RAM dite Fast RAM.

La puce Agnus, dans un premier temps capable d'adresser uniquement 512 Ko de ChipRam (Agnus 8370/8371), puis Fat Agnus permit de gérer 1 Mo de ChipRam (Agnus 8372).

La puce Denise gère l'affichage, avec des modes d'écran allant de 320x256 pixels (en PAL, 200 en NTSC) à 640x512 pixels (400 en NTSC). Trente deux couleurs simultanées sur 4096 sont affichables en mode 320, et seize en mode 640. Cependant, la souplesse des chipsets rend très facile l'utilisation de deux modes spéciaux, le mode « Halfbright » (« demi-tons » en français, quoique ce terme n'ait jamais été utilisé par la communauté Amiga) et le mode « HAM-6 » de 4096 couleurs simultanées (12 bits), avec des contraintes de proximité.

La puce Paula gère le son sur quatre voies. Ces voies étant cependant accessibles par DMA, et il ne fallut pas longtemps aux programmeurs pour surpasser ces limites, et n'utiliser que des échantillons lus directement en mémoire par Paula pour la musique.

Un lecteur de disquette standard double face/simple densité de 3,5 pouces (3.5") est livré en série, plusieurs peuvent être connectés en externe.

Le lecteur a la particularité d'être complètement pilotable. En effet, l'Amiga peut formater des disquettes de façon complètement libre, le format de base des disquettes sous AmigaDOS étant de 880 Ko, illisible sur PC. Avec un logiciel comme Crossdos, il est cependant possible de lire des disquettes double face/simple densité provenant d'un PC, et formatées par ce même PC.

Deux ports DB-9 pour joystick, souris et crayon optique sont inclus :

- un port série RS-232 standard de 25 contacts et
- un port parallèle Centronics de 25 contacts.

L'A500 dispose d'une prise Péritel RVB pour la connexion TV, plus une prise composite PAL (en noir et blanc cependant). L'A520, qui se branche sur le port RVB, permet d'obtenir une sortie PAL en couleur.

Exemples disponible sur www.youtube.com/oldcomputermuseum

## Spécifications techniques[ modifier | modifier le code]

Amiga 500

- Motorola 68000 (microprocesseur 16/32 bits CISC avec 16 registres sans MMU pour la protection mémoire et la mémoire virtuelle) ;
- système d'exploitation par défaut : WorkBench 1.2 ou 1.3 (ayant un noyau multitâche préemptif) suivant la révision ;
- 512 Ko de Chip RAM par defaut (mémoires sonore, graphique et logicielle se partageant les mêmes espaces mémoires) ;
- limite haute de 16 Mo de mémoire, due aux limitations du MC68000 (adressage mémoire sur 24 bits) ;
- chipset OCS ;
- sortie TV 50 Hz (PAL) et 60 Hz (NTSC) par défaut suivant les versions. Mode 50/60 Hz basculant logiciellement dans les révisions suivantes ;
- filtre passe-bas audio commutable logiciellement (la diode de l'alimentation s'éteignant (pour les modèles avec led rouge) ou baissant d'intensité quand le filtre est éteint) ;
- partage IRQ (comme le bus PCI) ;
- le système d'IRQ a 7 niveaux de priorité d'interruptions ;
- pas de limite dans le nombre d'interruptions ;
- périphériques gérés par Autoconfig, très similaire à l'ACPI. Les périphériques ne sont pas comptés ou nommés, ils donnent juste la taille et les adresses dont ils ont besoin.

## Voir aussi[ modifier | modifier le code]

### Article connexe[ modifier | modifier le code]

- Amiga
- Jeux Amiga
- Liste de jeux Amiga

### Lien externe[ modifier | modifier le code]

- (en) Amiga Demoscene Archive
- (fr) Un Amiga 500 sur Internet, qui dit mieux ?

- Portail de l’informatique

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Amiga_500&oldid=104312967 ».
Catégories :

- Amiga
- Produit lancé en 1987

| [+]
Catégorie cachée :

- Portail:Informatique/Articles liés