Erasable Programmable Read Only Memory — Wikipédia

Wiki Loves Monuments : photographiez un monument historique, aidez Wikipédia et gagnez !

# Erasable Programmable Read Only Memory

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
(Redirigé depuis EPROM)

| Cet article est une ébauche concernant l’informatique. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

| Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (mars 2013). Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section « Notes et références » (modifier l'article, comment ajouter mes sources ?).

Première mémoire EPROM d'Intel, la 1702 de 2 048 bits, organisée en 256 mots de 8 bits

La mémoire EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) est un type de mémoire morte reprogrammable.

## Fonctionnement[ modifier | modifier le code]

EPROM 27C256 de 256 Kibits, soit 32 Kio

La mémoire EPROM peut être lue par l'électronique de l'équipement sur lequel elle est utilisée. Par contre, elle ne peut pas être facilement ré-écrite. L'écriture est un processus relativement lent qui dépendra du modèle (Exemples : 1 minute pour 2 Mbit pour un modèle moderne - M27C160 - mais jusqu'à 3 minutes pour un modèle plus ancien de seulement 32 Kbit - F2732 -) et nécessitant l'application de tensions électriques plus élevées et rarement gérées directement par la carte mémoire. Il est possible d'écrire la totalité de l'EPROM ou indépendamment certaines adresses mémoires mais il faut pour cela retirer l'EPROM de son support et la placer dans un appareil dédié à cet effet.

Programmeur d'EPROM (en). La carte doit être reliée à un ordinateur pour recevoir les données à programmer dans la mémoire

Pour effacer la mémoire EPROM, il faut la retirer du circuit et soumettre la puce électronique qu'elle contient à travers une fenêtre transparente en quartz à un rayonnement ultra-violet. C'est un processus contraignant, (seule technologie d'effacement disponible à l'époque), qui limite les possibilités d'utilisation de cette mémoire. Il est de cette façon impossible d'effacer sélectivement certaines parties de la mémoire. Quand l'EPROM est exposée à la lumière ultra-violette (bande UV-C), c'est toujours la totalité de l'EPROM qui est réinitialisée. Modifier une seule donnée demande donc l'effacement et la reprogrammation de la totalité de la mémoire EPROM.

Le principe de l'EPROM-UV est le suivant :

- Une charge d'électrons est stockée dans la grille d'un transistor MOS ; une tension d'environ 25 V (environ moitié moins pour les modèles récents) est requise pour ce stockage lors de la programmation du composant. Si l'on illumine la puce avec des UV-C, l'on fournit assez d'énergie aux électrons piégés pour quitter la grille. La durée requise pour l'effacement est de 10 à 20 minutes.

- Le transfert des données binaires vers un Programmeur d'EPROM (en) utilise généralement un fichier texte (ASCII) au format standardisé S-Record ou HEX (Intel).

## PROM versus EPROM[ modifier | modifier le code]

À la différence d'une mémoire PROM (Programmable Read Only Memory) qui ne peut être programmée qu'une seule fois (ou OTP : One Time Programming), une mémoire EPROM peut être effacée et reprogrammée plusieurs fois et peut être lue à l'infini. Les EPROM possèdent une fenêtre transparente permettant le passage de rayons ultraviolets nécessaires à l'effacement[1]. La programmation de l'EPROM nécessite de la positionner physiquement sur un appareil dédié à cette opération[1].

## EPROM versus EEPROM[ modifier | modifier le code]

Contrairement à l'EPROM, la mémoire EEPROM (Electrical Erasable Programmable Read-Only Memory) peut être effacée électriquement[2], sans qu'il soit nécessaire de la retirer de l'appareil qui l'utilise.

## Notes et références[ modifier | modifier le code]

1. ↑ a et b L'EPROM : PROM qui peut être remise à zéro pour la reprogrammer [archive], sur le site materiel-informatique.be du 31 aout 2013
2. ↑ EEPROM [archive], sur le site larousse.fr, consulté le 28 octobre 2013

## Voir aussi[ modifier | modifier le code]

Sur les autres projets Wikimedia :

- Erasable Programmable Read Only Memory, sur Wikimedia Commons

[masquer] v · m Types de mémoires

Volatiles

Historiques

- Mémoire à ligne de délai
- Tube de Williams
- Tube Selectron
- DRAM asynchrone
  - FPM
  - EDO
- RDRAM

Actuelles

- RAM
  - DRAM
  - SRAM
  - DPRAM
  - VRAM
  - eDRAM
  - 1T-SRAM

En développement | Z-RAM

Non volatiles

Historiques

- Carte perforée
- Dérouleur de bande magnétique
- Disquette
- Disque magnéto-optique
- Disque ZIP
- Mémoire à bulles
- Mémoire à film mince sur fil
- Mémoire à tores magnétiques
- Ruban perforé
- Tambour

Support

- Bande magnétique
- Clé USB
- Carte mémoire
  - CF
  - MMC
  - MS
  - SD
    - miniSD
    - microSD
  - xD
  - XQD
- SM
- Disque dur
- Disque optique
  - CD
  - DVD
  - Blu-ray

Technologies

- Mémoire de masse
- Flash
- Morte
  - ROM
  - PROM
  - EPROM
  - EEPROM
  - UVPROM
- SSD
  - TRIM
  - Uniformisation d'usure

En développement

- CBRAM
- FeRAM
- Millipede
- MRAM
- Mémoire holographique
- NRAM
- PRAM
- RRAM
- 3D XPoint

- Portail de l’électricité et de l’électronique
- Portail de l’informatique
- Portail du jeu vidéo

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Erasable_Programmable_Read_Only_Memory&oldid=97877748 ».
Catégories :

- Composant mémoire
- Micrologiciel
- Stockage de jeux vidéo

| [+]
Catégories cachées :

- Wikipédia:ébauche informatique
- Article manquant de référence depuis mars 2013
- Article manquant de référence/Liste complète
- Article contenant un appel à traduction en anglais
- Catégorie Commons avec lien local identique sur Wikidata
- Portail:Électricité et électronique/Articles liés
- Portail:Informatique/Articles liés
- Portail:Jeu vidéo/Articles liés