Microprocesseur — Wikipédia

Wiki Loves Monuments : photographiez un monument historique, aidez Wikipédia et gagnez !

# Microprocesseur

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

| Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (février 2010). Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section « Notes et références » (modifier l'article, comment ajouter mes sources ?).

Un microprocesseur est un processeur dont tous les composants ont été suffisamment miniaturisés pour être regroupés dans un unique boitier. Fonctionnellement, le processeur est la partie d’un ordinateur qui exécute les instructions et traite les données des programmes.

Un Intel 4004 dans son boîtier à 16 broches.
L'intérieur d'un Intel 80486DX2.

## Description[ modifier | modifier le code]

Jusqu’au début des années 1970, les différents composants électroniques formant un processeur ne pouvaient pas tenir sur un seul circuit intégré, ce qui nécessitait d'interconnecter de nombreux composants dont plusieurs circuits intégrés. En 1971, la société américaine Intel réussit, pour la première fois, à placer tous les composants qui constituent un processeur sur un seul circuit intégré donnant ainsi naissance au microprocesseur[1].

Cette miniaturisation a permis :

- d'augmenter les vitesses[2] de fonctionnement des processeurs, grâce à la réduction des distances entre les composants ;
- de réduire les coûts, grâce au remplacement de plusieurs circuits par un seul ;
- d'augmenter la fiabilité : en supprimant les connexions entre les composants du processeur, on supprime l'un des principaux vecteurs de panne ;
- de créer des ordinateurs bien plus petits : les micro-ordinateurs ;
- de réduire la consommation énergétique[3].

Les principales caractéristiques d'un microprocesseur sont :

- Le jeu d'instructions qu’il peut exécuter. Voici quelques exemples d’instructions que peut exécuter un microprocesseur : additionner deux nombres, comparer deux nombres pour déterminer s’ils sont égaux, comparer deux nombres pour déterminer lequel est le plus grand, multiplier deux nombres... Un processeur peut exécuter plusieurs dizaines, voire centaines ou milliers, d’instructions différentes.
- La complexité de son architecture. Cette complexité se mesure par le nombre de transistors contenus dans le microprocesseur. Plus le microprocesseur contient de transistors, plus il pourra effectuer des opérations complexes, et/ou traiter des chiffres de grande taille.
- Le nombre de bits que le processeur peut traiter ensemble. Les premiers microprocesseurs ne pouvaient traiter plus de 4 bits d'un coup. Ils devaient donc exécuter plusieurs instructions pour additionner des nombres de 32 ou 64 bits.
- Les microprocesseurs actuels (en 2007) peuvent traiter des nombres sur 64 bits ensemble. Le nombre de bits est en rapport direct avec la capacité à traiter de grands nombres rapidement, ou des nombres d'une grande précision (nombres de décimales significatives).
- La vitesse de l’horloge. Le rôle de l’horloge est de cadencer le rythme du travail du microprocesseur. Plus la vitesse de l’horloge augmente, plus le microprocesseur effectue d'instructions en une seconde.

Tout ceci est théorique, dans la pratique, selon l'architecture du processeur, le nombre de cycles d'horloge pour réaliser une opération élémentaire peut varier d'un cycle à plusieurs dizaines par unité d'exécution (typiquement une sur un processeur classique).

Par exemple, un processeur A cadencé à 400 MHz peut être plus rapide qu'un autre B lui cadencé à 1 GHz, tout dépend de leurs architectures respectives.

La combinaison des caractéristiques précédentes détermine la puissance du microprocesseur. La puissance d'un microprocesseur s’exprime en Millions d'Instructions Par Seconde (MIPS). Dans les années 1970, les microprocesseurs effectuaient moins d’un million d’instructions par seconde, les processeurs actuels (en 2007) peuvent effectuer plus de 10 milliards d’instructions par seconde.

## Histoire[ modifier | modifier le code]

Cette section ne cite pas suffisamment ses sources. Pour l'améliorer, ajoutez des références vérifiables [Comment faire ?] ou le modèle {{Référence nécessaire}} sur les passages nécessitant une source.
Illustration de la loi de Moore, une observation de l’évolution du nombre de transistors d'un microprocesseur, de 1971 à 2011.

En 1969, le microprocesseur a été inventé par un ingénieurs et un physicien d'Intel : Marcian Hoff (surnommé Ted Hoff) et Federico Faggin. Marcian Hoff a formulé l'architecture du microprocesseur (une architecture de bloc et un jeu d'instructions). Le premier microprocesseur commercialisé, le 15 novembre 1971, est l'Intel 4004 4 bits, suivi par l'Intel 8008. Il a servi initialement à fabriquer des contrôleurs graphiques en mode texte. Jugé trop lent par le client qui en avait demandé la conception, il devint un processeur d'usage général.

Ces processeurs sont les précurseurs des Intel 8080, Zilog Z80, et de la future famille des Intel x86[4]. Federico Faggin est l'auteur d'une méthodologie de conception nouvelle pour la puce et la logique, fondée pour la première fois sur la technologie silicon gate développé par lui en 1968 chez Fairchild. Il a aussi dirigé la conception du premier microprocesseur jusqu'à son introduction sur le marché en 1971.[réf. nécessaire]

Dans les années 1970, apparaissent les concepts de datagramme et d'informatique distribuée, avec Arpanet, le réseau Cyclades et la Distributed System Architecture, devenue en 1978 le modèle « OSI-DSA ». Le microprocesseur est très vite accueilli comme la pierre angulaire de cette informatique distribuée, car il permet de décentraliser le calcul, avec des machines moins coûteuses et moins encombrantes face au monopole IBM, produites en plus grande série. En 1990, Gilbert Hyatt a revendiqué la paternité du microprocesseur en se basant sur un brevet qu’il avait déposé en 1970. La reconnaissance de l’antériorité du brevet de Hyatt aurait permis à ce dernier de réclamer des redevances sur tous les microprocesseurs fabriqués de par le monde. Cependant, le brevet de Hyatt a été invalidé en 1995 par l’office américain des brevets, sur la base du fait que le microprocesseur décrit dans la demande de brevet n'avait pas été réalisé, et n'aurait d'ailleurs pas pu l'être avec la technologie disponible au moment du dépôt du brevet.[réf. nécessaire] Le tableau suivant décrit les principales caractéristiques des microprocesseurs fabriqués par Intel, et montre leur rapide et systématique évolution à la fois en augmentation du nombre de transistors, en miniaturisation des circuits, et en augmentation de puissance. Il faut garder à l'esprit que si ce tableau décrit l'évolution des produits d'Intel, l'évolution des produits des concurrents a suivi avec plus ou moins d'avance ou de retard la même marche.

Un programme informatique est, par essence, un flux d'instructions exécutées par un processeur. Chaque instruction nécessite un à plusieurs cycles d'horloge, l'instruction est exécutée en autant d'étapes que de cycles nécessaires. Les microprocesseurs séquentiels exécutent l'instruction suivante lorsqu'ils ont terminé l'instruction en cours. Dans le cas du parallélisme d'instructions, le microprocesseur pourra traiter plusieurs instructions dans le même cycle d'horloge, à condition que ces instructions différentes ne mobilisent pas simultanément une unique ressource interne. Autrement dit, le processeur exécute des instructions qui se suivent, et ne sont pas dépendantes l'une de l'autre, à différents stades d'achèvement. Cette file d'exécution à venir s'appelle un pipeline. Ce mécanisme a été implémenté la première fois dans les années 1960 par IBM. Les processeurs plus évolués exécutent en même temps autant d'instructions qu'ils ont de pipelines, ce à la condition que toutes les instructions à exécuter parallèlement ne soient pas interdépendantes, c'est-à-dire que le résultat de l'exécution de chacune d'entre elles ne modifie pas les conditions d'exécution de l'une des autres. Les processeurs de ce type sont appelés processeurs superscalaires. Le premier ordinateur à être équipé de ce type de processeur était le Seymour Cray CDC 6600 en 1965. Le Pentium est le premier des processeurs superscalaires pour compatible PC.

Les concepteurs de processeurs ne cherchent pas simplement à exécuter plusieurs instructions indépendantes en même temps, ils cherchent à optimiser le temps d'exécution de l'ensemble des instructions. Par exemple le processeur peut trier les instructions de manière que tous ses pipelines contiennent des instructions indépendantes. Ce mécanisme s'appelle l'exécution out-of-order. Ce type de processeur s'est imposé pour les machines grand public à partir des années 1980 et jusqu'aux années 1990[5]. L'exemple canonique de ce type de pipeline est celui d'un processeur RISC, en cinq étapes. Le Intel Pentium 4 dispose de 35 étages de pipeline[6]. Un compilateur optimisé pour ce genre de processeur fournira un code qui sera exécuté plus rapidement.

Pour éviter une perte de temps liée à l'attente de nouvelles instructions, et surtout au délai de rechargement du contexte entre chaque changement de threads, les fondeurs[7] ont ajouté à leurs processeurs des procédés d'optimisation pour que les threads puissent partager les pipelines, les caches et les registres. Ces procédés, regroupés sous l'appellation Simultaneous Multi Threading, ont été mis au point dans les années 1950. Par contre, pour obtenir une augmentation des performances, les compilateurs doivent prendre en compte ces procédés, il faut donc re-compiler les programmes pour ces types de processeurs. Intel a commencé à produire, début des années 2000, des processeurs implémentant la technologie SMT à deux voies. Ces processeurs, les Pentium 4, peuvent exécuter simultanément deux threads qui se partagent les mêmes pipelines, caches et registres. Intel a appelé cette technologie SMT à deux voies : l’Hyperthreading. Le Super-threading est, quant à lui, une technologie SMT dans laquelle plusieurs threads partagent aussi les mêmes ressources, mais ces threads ne s'exécutent que l'un après l'autre et non simultanément.

Depuis longtemps déjà, existait l'idée de faire cohabiter plusieurs processeurs au sein d'un même composant, par exemple les System on Chip. Cela consistait, par exemple, à ajouter au processeur, un coprocesseur arithmétique, un DSP, voire un cache mémoire, éventuellement même l'intégralité des composants que l'on trouve sur une carte mère. Des processeurs utilisant deux ou quatre cœurs sont donc apparus, comme le POWER4 d'IBM sorti en 2001. Ils disposent des technologies citées préalablement. Les ordinateurs qui disposent de ce type de processeurs coûtent moins cher que l'achat d'un nombre équivalent de processeurs, cependant, les performances ne sont pas directement comparables, cela dépend du problème traité. Des API spécialisées ont été développées afin de tirer parti au mieux de ces technologies, comme le Threading Building Blocks d'Intel.

Date | Nom | Nombre de transistors | Finesse de gravure (nm) | Fréquence de l'horloge | Largeur des données | MIPS
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1971 | Intel 4004 | 2 300 | 10 000 | 108 kHz | 4 bits/4 bits bus | 0,06
1974 | Intel 8008 | 6 000 | 6 000 | 2 MHz | 8 bits/8 bits bus | 0,64
1979 | Intel 8088 | 29 000 | 3 000 | 5 MHz | 16 bits/8 bits bus | 0,33
1982 | Intel 80286 | 134 000 | 1 500 | 6 à 16 MHz (20 MHz chez AMD) | 16 bits/16 bits bus | 1
1985 | Intel 80386 | 275 000 | 1 500 | 16 à 40 MHz | 32 bits/32 bits bus | 5
1989 | Intel 80486 | 1 200 000 | 1 000 | 16 à 100 MHz | 32 bits/32 bits bus | 20
1993 | Pentium (Intel P5) | 3 100 000 | 800 à 250 | 60 à 233 MHz | 32 bits/64 bits bus | 100
1997 | Pentium II | 7 500 000 | 350 à 250 | 233 à 450 MHz | 32 bits/64 bits bus | 300
1999 | Pentium III | 9 500 000 | 250 à 130 | 450 à 1 400 MHz | 32 bits/64 bits bus | 510
2000 | Pentium 4 | 42 000 000 | 180 à 65 | 1,3 à 3,8 GHz | 32 bits/64 bits bus | 1 700
2004 | Pentium 4 D (Prescott) | 125 000 000 | 90 à 65 | 2.66 à 3,6 GHz | 32 bits/64 bits bus | 9 000
2006 | Core 2 Duo (Conroe) | 291 000 000 | 65 | 2,4 GHz (E6600) | 64 bits/64 bits bus | 22 000
2007 | Core 2 Quad (Kentsfield) | 2*291 000 000 | 65 | 3 GHz (Q6850) | 64 bits/64 bits bus | 2*22 000 (?)
2008 | Core 2 Duo (Wolfdale) | 410 000 000 | 45 | 3,33 GHz (E8600) | 64 bits/64 bits bus | ~24 200
2008 | Core 2 Quad (Yorkfield) | 2*410 000 000 | 45 | 3,2 GHz (QX9770) | 64 bits/64 bits bus | ~2*24 200
2008 | Intel Core i7 (Bloomfield) | 731 000 000 | 45 | 3,33 GHz (Core i7 975X) | 64 bits/64 bits bus | ?
2009 | Intel Core i5/i7 (Lynnfield) | 774 000 000 | 45 | 3 06 GHz (I7 880) | 64 bits/64 bits bus | 76 383
2010 | Intel Core i7 (Gulftown) | 1 170 000 000 | 32 | 3,47 GHz (Core i7 990X) | 64 bits/64 bits bus | 147 600
2011 | Intel Core i3/i5/i7 (Sandy Bridge) | 1 160 000 000 | 32 | 3,5 GHz (Core i7 2700K) | 64 bits/64 bits bus |
2011 | Intel Core i7/Xeon (Sandy Bridge-E) | 2 270 000 000 | 32 | 3,5 GHz (Core i7 3970X) | 64 bits/64 bits bus |
2012 | Intel Core i3/i5/i7 (Ivy Bridge) | 1 400 000 000 | 22 | 3,5 GHz (Core i7 3770K) | 64 bits/64 bits bus |
2015 | Intel Core i3/i5/i7 (Skylake) |  | 14 | 4 GHz (Core i7 6700K) | 64 bits/64 bits bus |

- Date : l’année de commercialisation du microprocesseur.
- Nom : le nom du microprocesseur.
- Nombre de transistors : le nombre de transistors contenus dans le microprocesseur.
- Finesse de gravure (nm) : la largeur minimale possible (en nanomètres) du canal des transistors, elle sert indirectement d'unité de base (lambda) dans le dimensionnement des autres structure du circuit. En comparaison, l'épaisseur d'un cheveu humain est de 100 microns = 100 000 nm. Le diamètre d’un atome de silicium est de l’ordre de 100 pm=0,1 nm. En 2014, à des finesses de gravure de l’ordre de 10 nm (pour la mémoire), on se retrouve avec certaine structure (comme la couche d'isolation de la grille des transistors) ayant une épaisseur de moins de 4nm, ce que fait quelque dizaines d'atomes de silicium. En augmentant la finesse de gravure, on se rapproche des limites en deçà desquelles le comportement électrique des matériaux relève de moins en moins de la physique classique, mais de plus en plus de la mécanique quantique (les électrons traversant la grille des transistors par effet tunnel).
- Fréquence de l’horloge : la fréquence du signal d'horloge interne qui cadence le microprocesseur. MHz = million(s) de cycles par seconde. GHz = milliard(s) de cycles par seconde.
- Largeur des données : le premier nombre indique le nombre de bits sur lequel une opération est faite. Le second nombre indique le nombre de bits transférés à la fois entre la mémoire et le microprocesseur.
- MIPS : le nombre de millions d’instructions, sur des entiers, effectuées par le microprocesseur en une seconde.

## Familles[ modifier | modifier le code]

Microprocesseur PowerPC 4755.
Microprocesseur ARM60.
Microprocesseur Intel Core 2 Duo.

Les microprocesseurs sont habituellement regroupés en familles, en fonction du jeu d'instructions qu'ils exécutent. Si ce jeu d'instructions comprend souvent une base commune à toute la famille, les microprocesseurs les plus récents d'une famille peuvent présenter de nouvelles instructions. La rétrocompatibilité au sein d'une famille n'est donc pas toujours assurée. Par exemple un programme dit compatible x86 écrit pour un processeur Intel 80386, qui permet la protection mémoire, pourrait ne pas fonctionner sur des processeurs antérieurs, mais fonctionne sur tous les processeurs plus récents (par exemple un Core Duo d'Intel ou un Athlon d'AMD).

Il existe des dizaines de familles de microprocesseurs. Parmi celles qui ont été les plus utilisées, on peut citer :

La famille la plus connue par le grand public est la famille x86, apparue à la fin des années 1970. développée principalement par les entreprises Intel (fabricant du Pentium), AMD (fabricant de l'Athlon), VIA et Transmeta. Les deux premières entreprises dominent le marché et elles fabriquent la plus grande part des microprocesseurs pour micro-ordinateurs compatibles PC, et Macintosh depuis 2006.

Le MOS Technology 6502 qui a servi à fabriquer les Apple II, Commodore PET, et dont les descendants ont servi au Commodore 64 et aux consoles Atari 2600. Le MOS Technology 6502 a été fait par d'anciens ingénieurs de Motorola et était très inspiré du Motorola 6800.

Le microprocesseur Zilog Z80 a été largement utilisé dans les années 1980 dans la conception des premiers micro-ordinateurs personnels 8 bits comme le TRS-80, les Sinclair ZX80, ZX81, ZX Spectrum, le standard MSX, les Amstrad CPC et plus tard dans les systèmes embarqués.

La famille Motorola 68000 (aussi appelée m68k) de Motorola animait les premiers Macintosh, les Mega Drive, les Atari ST et les Commodore Amiga. Leurs dérivés (Dragonball, ColdFire) sont toujours utilisés dans des systèmes embarqués.

Les microprocesseurs PowerPC d'IBM et de Motorola équipaient jusqu'en 2006 les micro-ordinateurs Macintosh (fabriqués par Apple). Ces microprocesseurs sont aussi utilisés dans les serveurs de la série P d'IBM et dans divers systèmes embarqués. Dans le domaine des consoles de jeu, des microprocesseurs dérivés du PowerPC équipent la Wii (Broadway), la GameCube (Gekko), Xbox 360 (dérivé à trois cœurs nommé Xenon). La PlayStation 3 est équipée du microprocesseur Cell, dérivé du POWER4, une architecture proche de PowerPC.

Les processeurs d'architecture MIPS animaient les stations de travail de Silicon Graphics, des consoles de jeux comme la PSone, la Nintendo 64 et des systèmes embarqués, ainsi que des routeurs Cisco. C'est la première famille à proposer une architecture 64 bits avec le MIPS R4000 en 1991. Les processeurs du fondeur chinois Loongson, sont une nouvelle génération basées sur les technologies du MIPS, utilisés dans des supercalculateurs et des ordinateurs faible consommation.

La famille ARM est de nos jours utilisée uniquement dans les systèmes embarqués, dont de nombreux PDA et smartphones. Elle a précédemment été utilisée par Acorn pour ses Archimedes et RiscPC.

## Rapidité d'exécution des instructions[ modifier | modifier le code]

### Fréquence de fonctionnement[ modifier | modifier le code]

Les microprocesseurs sont cadencés par un signal d'horloge (signal oscillant régulier imposant un rythme au circuit). Au milieu des années 1980, ce signal avait une fréquence de 4 à 8 MHz. Dans les années 2000, cette fréquence atteint 3 GHz. Plus cette fréquence est élevée, plus le microprocesseur peut exécuter à un rythme élevé les instructions de base des programmes.

L'augmentation de la fréquence présente des inconvénients :

- la dissipation thermique d'un circuit donné augmente comme le carré de sa fréquence de fonctionnement : cela implique d'avoir une solution de refroidissement du processeur adaptée ;
- la fréquence est notamment limitée par les temps de commutation des portes logiques : il est nécessaire qu'entre deux « coups d'horloge », les signaux numériques aient eu le temps de parcourir tout le trajet nécessaire à l'exécution de l'instruction attendue ; pour accélérer le traitement, il faut agir sur de nombreux paramètres (taille d'un transistor, interactions électromagnétiques entre les circuits, etc.) qu'il devient de plus en plus difficile d'améliorer (tout en s'assurant de la fiabilité des opérations).

### Overclocking[ modifier | modifier le code]

L'overclocking consiste à appliquer au microprocesseur une fréquence du signal d'horloge supérieure aux recommandations du fabricant ce qui permet d'exécuter plus d'instructions à chaque seconde. Cela nécessite souvent plus de puissance d'alimentation au risque de dysfonctionnements voire de destruction en cas de surchauffe.

### Optimisation du chemin d'exécution[ modifier | modifier le code]

Les microprocesseurs actuels sont optimisés pour exécuter plus d'une instruction par cycle d'horloge, ce sont des microprocesseurs avec des unités d'exécution parallélisées. De plus ils sont dotés de procédures qui « anticipent » les instructions suivantes avec l'aide de la statistique.

Dans la course à la puissance des microprocesseurs, deux méthodes d'optimisation sont en concurrence :

- la technologie RISC (Reduced Instruction Set Computer, jeu d'instructions simple), rapide avec des instructions simples de taille standardisée, facile à fabriquer et dont on peut monter la fréquence de l'horloge sans trop de difficultés techniques ;
- la technologie CISC (Complex Instruction Set Computer), dont chaque instruction complexe nécessite plus de cycles d'horloge, mais qui a en son cœur beaucoup d'instructions précâblées.

Néanmoins, avec la diminution de la taille des puces électroniques et l'accélération des fréquences d'horloge, la distinction entre RISC et CISC a quasiment complètement disparu. Là où des familles tranchées existaient, on observe aujourd'hui des microprocesseurs où une structure interne RISC apporte de la puissance tout en restant compatible avec une utilisation de type CISC (la famille Intel x86 a ainsi subi une transition entre une organisation initialement très typique d'une structure CISC. Actuellement elle utilise un cœur RISC très rapide, s'appuyant sur un système de réarrangement du code à la volée) mis en œuvre, en partie, grâce à des mémoires caches de plus en plus grandes, comportant jusqu'à trois niveaux.

## Structure et fonctionnement[ modifier | modifier le code]

Articles détaillés : Architecture des processeurs et micro-architecture.

### Structure d'un microprocesseur[ modifier | modifier le code]

L'unité centrale d'un microprocesseur comprend essentiellement :

- une unité arithmétique et logique (UAL) qui effectue les opérations ;
- des registres qui permettent au microprocesseur de stocker temporairement des données ;
- une unité de contrôle qui commande l'ensemble du microprocesseur en fonction des instructions du programme.

Certains registres ont un rôle très particulier :

- le registre indicateur d'état (flags), ce registre donne l'état du microprocesseur à tout moment, il peut seulement être lu ;
- le compteur de programme (PC, Program Counter), il contient l'adresse de la prochaine instruction à exécuter ;
- le pointeur de pile (SP, Stack Pointer), c'est le pointeur d'une zone spéciale de la mémoire appelée pile où sont rangés les arguments des sous-programmes et les adresses de retour.

Seul le Program Counter est indispensable, il existe de (rares) processeurs ne comportant pas de registre d'état ou pas de pointeur de pile (par exemple le NS32000).

L'unité de contrôle peut aussi se décomposer :

- le registre d'instruction, mémorise le code de l'instruction à exécuter ;
- le décodeur décode cette instruction ;
- le séquenceur exécute l'instruction, c'est lui qui commande l'ensemble des organes du microprocesseur.

### Fonctionnement[ modifier | modifier le code]

Pour commencer, le microprocesseur va charger une instruction contenue en mémoire grâce au compteur de programme. Ce dernier est au passage incrémenté, afin que le processeur traite l'instruction suivante au prochain cycle. L'instruction est alors décodée et si nécessaire le microprocesseur va chercher en mémoire les données supplémentaires. Dans certain cas, des instructions servent uniquement à charger une donnée dans un registre précis ou à écrire une donnée d'un registre en mémoire. Dans ce cas, le processeur charge ou écrit la donnée puis passe à l'instruction suivante. Dans le cas où le processeur doit effectuer une opération de calcul, le processeur fait alors appel à l'ALU. Dans beaucoup d'architectures, celle-ci fonctionne avec un registre accumulateur. Celui-ci enregistre le résultat de l'opération précédente, qui peut ensuite être réutilisé. Dans le cas d'un saut (goto, jump), c'est le compteur de programme qui est directement modifié. Dans le cas d'un saut conditionnel (if), le processeur vérifie avant le saut qu'une condition booléenne est valide (true). Dans certains sauts (jump), le processeur ajoute une valeur à l'accumulateur. Cela permet au programme d'être exécuté à n'importe quel endroit dans la mémoire. Les instructions se divisent donc en plusieurs catégories:

- Les instructions de chargement (load): mettent l'accumulateur à une certaine valeur;
- Les instructions de rangement (store): permettent d'écrire la valeur de l'accumulateur dans un registre ou un emplacement de mémoire précis;
- Les instructions de saut (if, jump): permettent de déplacer choisir la prochaine instruction à exécuter;
- Les instructions de calcul (add, mul, div, etc...): permettent par exemple d'ajouter le contenu du registre X à l'accumulateur, de multiplier l'accumulateur par le registre Y, etc...

À la fin du cycle, le processeur fini de ranger ses données en mémoire ou dans les registres spécifiques. En cas de retenue, un registre spécial reçoit la valeur de la retenue, ce qui permet de le combiner à nouveau pour fonctionner avec plus de bits que ce que permet l'architecture. En cas d'erreur, comme une division par zéro, le processeur modifie un registre d'état et peut déclencher une interruption. Toutes ces étapes peuvent s’effectuer en plusieurs cycles d'horloge. Une optimisation consiste à les exécuter à la chaîne (principe du pipeline) ou en parallèle (architecture superscalaire). Actuellement, face à la difficulté lié à la montée en fréquence des microprocesseur, les fabricants tentent d'augmenter le nombre d'Instruction Par Cycle (IPC) afin d'augmenter la vitesse de leurs processeurs. Cela a conduit à l'apparition de processeurs multi-cœurs, composés de plusieurs unités, ou cœur, capables d'exécuter une instruction indépendamment de l'autre (contrairement à une architecture superscalaire, qui conserve des registres en commun). On parle alors de calcul en parallèle. Néanmoins, cela nécessite des programmes adaptés et les performances de ces processeurs dépendent donc de plus en plus de la qualité de programmation des programmes qu'ils exécutent.

## Fabrication[ modifier | modifier le code]

Article détaillé : Fabrication des dispositifs à semi-conducteurs.

La fabrication d'un microprocesseur est essentiellement identique à celle de n'importe quel circuit intégré. Elle suit donc un procédé complexe. Mais l'énorme taille et complexité de la plupart des microprocesseurs a tendance à augmenter encore le coût de l'opération. La loi de Moore, qui indique que le nombre de transistors des microprocesseurs sur les puces de silicium double tous les deux ans, indique également que les coûts de production doublent en même temps que le degré d'intégration.

La fabrication des microprocesseurs est aujourd'hui considérée comme l'un des deux facteurs d'augmentation de la capacité des unités de fabrication (avec les contraintes liées à la fabrication des mémoires à grande capacité). La finesse de la gravure industrielle a atteint 45 nm en 2006[8]. En diminuant encore la finesse de gravure, les fondeurs se heurtent aux règles de la mécanique quantique.

## Problème d'échauffement[ modifier | modifier le code]

Malgré l'usage de techniques de gravures de plus en plus fines, l'échauffement des microprocesseurs reste approximativement proportionnel au carré de leur tension à architecture donnée. Avec la tension, la fréquence, et un coefficient d'ajustement, on peut calculer la puissance dissipée :

Ce problème est lié à un autre, celui de la dissipation thermique et donc souvent des ventilateurs, sources de nuisances sonores. Le refroidissement liquide peut être utilisé. L'utilisation d'une pâte thermique assure une meilleure conduction de la chaleur du processeur vers le radiateur. Si l'échauffement ne pose pas de problème majeur pour des applications type ordinateur de bureau, il en pose pour toutes les applications portables. Il est techniquement facile d'alimenter et de refroidir un ordinateur fixe. Pour les applications portables, ce sont deux problèmes délicats. Le téléphone portable, l'ordinateur portable, l'appareil photo numérique, le PDA, le baladeur MP3 ont une batterie qu'il s'agit de ménager pour que l'appareil portable ait une meilleure autonomie.

## Notes et références[ modifier | modifier le code]

1. ↑ Alain Binet, Le Second XXe siècle (1939-2000), Paris, Ellipses, 2003, p.208
2. ↑ Cette vitesse est exprimé sous forme d'une fréquence exprimée en hertz (Hz), qui comptabilise le nombre de cycles qu'effectue l'horloge de synchronisation du processeur en une seconde.
3. ↑ Ce n'est pas la seule raison, mais, plus un transistor est petit, moins il a besoin d'énergie pour commuter correctement.
4. ↑ (en) www.intel4004.com, musée virtuel dédié à ce microprocesseur. [archive]
5. ↑ (Culler et al, p. 15)
6. ↑ (en) Patt, Yale (avril 2004). "The Microprocessor Ten Years From Now: What Are The Challenges, How Do We Meet Them? [archive] (wmv). Distinguished Lecturer talk at Carnegie Mellon University. Consulté le 7 novembre 2007.
7. ↑ Société fabricant des puces électroniques.
8. ↑ Intel First to Demonstrate Working 45nm Chips [archive]

## Voir aussi[ modifier | modifier le code]

### Articles connexes[ modifier | modifier le code]

- Processeur
- Liste de microprocesseurs
- Chronologie des microprocesseurs
- Loi de Moore
- Traitement numérique (microprocesseur)
- Microcontrôleur
- Émulateur in-circuit
- Overclocking

### Bibliographie[ modifier | modifier le code]

- (en) Jon Stokes, An Illustrated Introduction to Microprocessors and Computer Architecture par Jon Stokes, No Starch Press, 2006, ISBN 978-1-59327-104-6
- (en) Grant McFarland, "Microprocessor Design", McGraw-Hill Professional, 2006, ISBN 978-0-07-145951-8
- Jean-Baptiste Waldner, Nano-informatique et intelligence quantique - Inventer l'ordinateur du XXIe siècle, Hermes Science, Londres, 2006, ISBN 2-7462-1516-0
- (en) David E. Culler ; Jaswinder Pal Singh and Anoop Gupta (1999)., Parallel Computer Architecture - A Hardware/Software Approach, Morgan Kaufmann Publishers (ISBN 1558603433).

### Liens externes[ modifier | modifier le code]

- Galerie de microprocesseurs de 1971 à 1996
- Article sur la fabrication des wafers

[masquer] v · m Électronique

Analogique

- Alimentation électrique
- Amplificateur
- Amplificateur de mesure
- Amplificateur opérationnel
- Bobine
- Capteur
- Circuit intégré
- Composants analogiques programmables (FPAA)
- Diode
- Commutateur
- Condensateur
- Filtre
- Radiocommunication
- Transistor
- Triac
- Tube
- Thyristor

Numérique

- ASIC
- Circuit logique programmable (CPLD/EPLD/FPGA/PAL/PLA/PLD)
- DSP
- µContrôleur
- µProcesseur
- Ordinateur
- Porte logique

Optoélectronique

- Cellule photoélectrique
- Cellule photovoltaïque
- LED
- Diode laser
- OLED
- Photodiode

Micro-électronique | MEMS

- Automatique
- Électricité
- Électrochimie
- Électromagnétisme
- Électrotechnique
- Robotique
- Traitement du signal

- Portail de l’électricité et de l’électronique
- Portail de l’informatique

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Microprocesseur&oldid=118413656 ».
Catégories :

- Microprocesseur
- Carte mère

| [+]
Catégories cachées :

- Article manquant de référence depuis février 2010
- Article manquant de référence/Liste complète
- Article manquant de référence
- Article à référence nécessaire
- Portail:Électricité et électronique/Articles liés
- Portail:Informatique/Articles liés